|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长寿区2024年第二季度出厂水水质信息公布表（城市） | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 1 | | 重庆长寿开投水务有限公司 | 二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.1 |  |
| 长寿区2024年第二季度出厂水水质信息公布表（农村） | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 |  |
| 1 | 重庆狮子滩供水有限公司 | | 二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | —— |  |
| 2 | 重庆市葛兰供水有限公司 | | 二季度 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | —— |  |
| 3 | 重庆长寿开投水务有限公司三条沟水厂 | | 二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | —— |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长寿区2024年第二季度水龙头水质信息公布表（城市） | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）  指标限值 | | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 区交委（凤城街道长寿路78号区交委食堂） | | 二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |
| 2 | 西门水池（凤城街道陈家坡10号3幢西门泵站内） | | 二季度 | ＞100 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |
| 3 | 东方之骄（菩提街道东方之骄小区15幢单元门口取水处） | | 二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |
| 4 | 重庆医药学校（渡舟街道渡中路55号重庆医药学校校园超市洗手池） | | 二季度 | ＞100 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |
| 5 | 长二中（凤城街道关口路1号重庆市长寿区第二中学校洗手池） | | 二季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |
| 6 | 圣天湖（渡舟街道桃源北一路1号喜庄盛宴大堂洗手池） | | 二季度 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |
| 7 | 监督局（桃花大道48号） | | 二季度 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |
| 8 | 菩提街道办事处（菩提街道桃源西四路1号） | | 二季度 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | —— | ≥0.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长寿区2024年第二季度水龙头水质信息公布表（农村） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 农村水龙头采样地点 | | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 高锰酸盐指数（mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）  指标限值 | | | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 长寿湖镇水厂收费室（长寿湖镇湖滨路1号附3号） | | 二季度 | | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | —— |  |
| 2 | 葛兰中心小学校（葛兰镇白鹤街40号） | | 二季度 | | ≤100 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | —— |  |
| 3 | 云台水厂收费室（云台镇石油路1号） | | 二季度 | | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | —— |  |